|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГС-29.12 | | Трибуна на 24 места с проходом | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 2338x5270x1309 | Вес, кг: | 283.86 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: Влагостойкая ламинированная березовая фанера с антискользящим покрытием, металл, пластик. Конструкция состоит из каркасов сидений,состоящих из трубы профильной 40х20 и шириной 2 мм, рам модуля, растяжек пола. Полы выполнены из влагостойкой ламинированной березовой фанеры с антискользящим покрытием. Сидения выполнены из пластика. Растяжка пола состоит из профильной трубы 40мм х20мм и ширной 2 мм. Модули-трибуны стыкуются между собой: 2 секции сидений и проходной сектор. Для предотвращения ржавчины на сиденьях используется нержавеющий крепеж. Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками. Все имеющиеся металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской . Комплект крепежа оцинкованный и нержавеющий. Комплектация: Каркас сидений – 6 шт, Рама модуля – 4 шт, Растяжка пола – 12 шт, Пол – 7 шт, Пластиковые сиденья – 24 шт, Комплект крепежа – 1 шт. | | | |