|  |  |
| --- | --- |
| ЛГД-3.02С | Домик «Аляска» (серия Эко) |
|  |
| Размеры, мм: | 1545x1592x1932 | Вес, кг: | 102.17 |
| Характеристики материалов  |
| Основные материалы: брус хвойных пород, фанера ламинированная с антискользящим покрытием, HPL пластик, металл, нержавеющая сталь, монолитный поликарбонат, нержавеющий крепеж.Комплектация: закладные детали – 1 компл., опорные стойки – 5 шт., крыша – 1 компл., полы – 1 компл., ограждающие и декоративные панели – 1 компл., столик – 1 шт., стенд для игры с песком - 1 шт., счеты – 1 шт., панель ""Кухня"" - 1шт., ручка - 1шт., комплект крепежа - 1 шт. Конструкция и цветовая палитра оборудования согласно эскизу.Домик состоит из одной башни и приставного игрового элемента на опорных стойках. Опорные стойки выполнены из клееного бруса хвойных пород сечением 80х80 мм. Профиль – квадратный, радиус скругления углов - R10.Пол домика изготовлен из ламинированной фанеры толщиной 18 мм с антискользящим покрытием.Крыша двускатная, выполнена в сочетании рамок из HPL пластика с монолитным поликарбонатом, на который с помощью УФ печати наносится цветное напыление.Декоративные панели, игровые элементы выполнены из двустороннего HPL пластика с УФ защитой толщиной 10 мм. На панели и игровые элементы при помощи гравировки и УФ печати наносятся рисунки. Ручки, стяжки выполнены из металлической трубы диаметром 26,8 мм с толщиной стенки 2,8 мм.В домике используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие элементов:- металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска;- брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак. |