|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГД-3.04 | | Домик «Лапландия» | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 1650x1660x1930 | Вес, кг: | 142.598 |
| Характеристики материалов | | | |
| Основные материалы: брус хвойных пород, фанера ламинированная с антискользящим покрытием, HPL пластик, металл, нержавеющая сталь, монолитный поликарбонат, нержавеющий крепеж.  Комплектация: закладные детали – 1 компл., опорные стойки – 8 шт., крыша – 1 компл., полы – 1 компл., ограждающие и декоративные панели – 1 компл., столик – 1 шт., ручка - 2шт., поручни - 1 шт., балкон дуговой - 1 шт., бинокль - 1 шт., панель «Шестеренки» - 1 шт., игровой элемент "Крестики-нолики" - 1 компл., комплект крепежа - 1 шт.  Конструкция и цветовая палитра оборудования согласно эскизу.  Домик состоит из одной башни и балкона дугового с биноклем на опорных стойках. Опорные стойки выполнены из клееного бруса хвойных пород сечением 80х80 мм. Профиль – квадратный, радиус скругления углов - R10. Пол домика изготовлен из ламинированной фанеры толщиной 18 мм с антискользящим покрытием. Крыша двускатная, выполнена в сочетании рамок из HPL пластика с монолитным поликарбонатом, на который с помощью УФ печати наносится цветное напыление. Декоративные панели, игровые элементы выполнены из двустороннего HPL пластика с УФ защитой толщиной 10 мм. На панели и игровые элементы при помощи гравировки и УФ печати наносятся рисунки.  Декоративные вставки на панелях выполнены из монолитного поликарбоната толщиной 5 мм. Ручки выполнены из металлической трубы диаметром 26,8 мм с толщиной стенки 2,8 мм. Кубики на игровой панели "Крестики-нолики" выполнены из клееного бруса хвойных пород сечением 100х100 мм. Панели на игровой панели выполнены из строганой доски сечением 100х30 мм. Кубики крепятся на круглую металлическую трубу. Пластины «крестик» и «нолик», которые крепятся на кубики из бруса, выполнены из листа нержавеющей стали толщиной 1,5 мм. В домике используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками. Металлические перекладины, изготовлены из круглой трубы диаметром 21,3 мм с толщиной стенки 2,8 мм.  Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска; - брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак. | | | |