|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГД-3.07 | | Домик «Тоскана» | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 2675x2918x1932 | Вес, кг: | 200.276 |
| Характеристики материалов | | | |
| Основные материалы: брус хвойных пород, фанера ламинированная с антискользящим покрытием, HPL пластик, металл, нержавеющая сталь, монолитный поликарбонат, нержавеющий крепеж.  Комплектация: закладные детали – 1 компл., опорные стойки – 8 шт., крыша – 2 компл., полы – 1 компл., ограждающие и декоративные панели – 1 компл., столик – 1 шт., ручка - 2шт., поручни - 3 шт., панель «Кухня» - 1 шт., панель "Кто кого съест?" - 1 шт., панель "Фрукты" - 1шт., переговорное устройство – 1 компл., накладки переговорного устройства - 2 шт., стенд для игры с песком - 1 шт., панель «Головоломка» - 1шт., комплект крепежа - 1 шт.  Конструкция и цветовая палитра оборудования согласно эскизу.  Игровой домик состоит из 2 домиков с платформами на опорных столбах. Опорные стойки выполнены из клееного бруса хвойных пород сечением 80х80 мм. Профиль – квадратный, радиус скругления углов - R10. Переход между домиками представлен в виде стенда для игры с песком. Декоративные панели, игровые элементы выполнены из двустороннего HPL пластика с УФ защитой толщиной 10 мм. На панели и игровые элементы при помощи гравировки и УФ печати наносятся рисунки. Декоративные вставки на панелях в виде окошек выполнены из монолитного поликарбоната толщиной 5 мм с цветным напылением. Пол домиков изготовлен из ламинированной фанеры толщиной 18 мм с антискользящим покрытием. Крыша домика двускатная, выполнена в сочетании рамок из HPL пластика с монолитным поликарбонатом, на который с помощью УФ печати наносится цветное напыление.  Ручки выполнены из металлической трубы диаметром 26,8 мм с толщиной стенки 2,8 мм. Металлические перекладины, изготовлены из круглой трубы диаметром 21,3 мм с толщиной стенки 2,8 мм. В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками.   Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска; - брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак. | | | |