|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГК-307 | | Карусель "Гамильтон" | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 1240x1240x1000 | Вес, кг: | 79.124 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: Сталь конструкционная (труба ø102мм\*4 мм, ø102мм\*2,8 мм, ДУ25мм\*2,8мм , ø133м; лист; Круг; полоса 5мм\*40мм; фанера ламинированная противоскользящая, толщиной 15 мм; Полиэтилен. Карусель имеет одну ось вращения - вокруг центральной оси. Опорная стойка выполнена из круглой металлической трубы ø102мм\*4мм. Карусель вращается на валу с 3 подшипниками. На каркасе карусели устанавливаются дугообразные поручни из металлической трубы сечением не менее 25 мм; круглое основание из фанеры с антискользящим ламинированным слоем, толщиной 15 мм. Все имеющиеся металлические детали покрыты порошковой полиэфирной краской. Весь крепеж оцинкованный. Фанера должна быть с обработанными торцами. Заглушки должны быть пластиковые, разных цветов, на места резьбовых соединений.  Максимальное количество пользователей одновременно – не более 3.  опорного элемента в грунт на глубину 0,6 м. Комплектация: карусель в сборе – 1шт., комплект крепежа – 1шт., закладная – 1 шт. | | | |