|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГС-6.02С | | Игровой модуль «Канатный мостик» (серия Эко) | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 770x1450x1118 | Вес, кг: | 49.537 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: клееный брус, металл, HPL пластик толщиной 10 мм, канат полипропиленовый армированый Д16 мм. Игровой элемент представляет собой мостик на четырех опорах из клееного бруса с переходом из полипропиленового армированного каната. С двух сторон перехода между стойками предусмотрены перила из металлической трубы. Стойки выполнены из клееного бруса хвойных пород сечением 80мм х 80 мм. Профиль - квадрат (R10 - радиус скругления углов). Сверху стойки закрыты колпаками из HPL пластика. Покрытие элементов: Полимерное покрытие металла; обработка пиломатериалов - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак. Используется крепеж из нержавеющей стали. Комплектация: Стойки в сборе - 4шт., канатный мост - 1шт., поручни - 2шт., перекладины для ног - 2шт., комплект крепежа - 1 шт. | | | |