|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГК-214П | | Подвес со спинкой | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 275x440x215 | Вес, кг: | 4.62 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл, резина. Комплектация: подвес резиновый – 1шт., комплект крепежа – 1шт. Конструкция состоит из: Сиденье для детских подвесных качелей. Внутри конструкции имеется металлическая пластина и закладные, которые придают изделию высокую прочность. Сиденье оборудовано вертикальными бортами и ободом, обеспечивающие безопасное и комфортное положение ребенка. Подвес из оцинкованной круглозвенной цепи, звено 6мм. Крепится к сиденью через металлические, нержавеющие крючки. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками Покрытие элементов: металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска. | | | |