|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MG0217 | | Качалка на пружине "Божья коровка" | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 588x665x785 | Вес, кг: | 33.5934 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: клееный брус хвойных пород, металл, нержавеющая сталь, пластик.  Комплектация: каркас -1 шт.,пружины- 1 шт., комплект крепежа – 1 шт. Корпус качалки выполнен из оцилиндрованного клееного бруса сосны диаметром 200 мм. Грани и углы скруглены, поверхности отшлифованы и покрыты в два слоя тонированным и бесцветным лаком. «Усики» и опоры для ног, выполненные в виде лапок, изготовлены из круглой трубы из нержавеющей стали диаметром 33,7 мм.  Накладки в виде глаз выполнены из пластика. Опоры для ног защищены накладками из атмосферостойкой резины. «Крылышки» выполнены из армированной резины.  В качестве подвижной опоры используется пружина тип 425 мм х 200 мм х 20 мм торцевого поджатия. В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками.   Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска; - брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак. | | | |