|  |  |
| --- | --- |
| MG0221 | Качалка на пружине "Оса" |
|  |
| Размеры, мм: | 585x720x811 | Вес, кг: | 37.6 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: клееный брус хвойных пород, металл, нержавеющая сталь, пластик.Комплектация: Качалка– 1 компл; пружина – 1 шт.Корпус качалки выполнен из клееного бруса диаметром 200 мм, держатель для ног расположен на брусе. Грани и углы скруглены, поверхности отшлифованы. Усики, крылья и держатели для ног на качалке изготовлены из нержавеющей стали.Опоры для ног защищены накладками из атмосферостойкой резины.В качестве подвижной опоры используется пружина тип 425 мм х 200 мм х 20 мм торцевого поджатия.В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие элементов:- металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска;- брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак. |