|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MG0221 | | Качалка на пружине "Оса" | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 585x720x811 | Вес, кг: | 37.6 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: клееный брус хвойных пород, металл, нержавеющая сталь, пластик. Комплектация: Качалка– 1 компл; пружина – 1 шт. Корпус качалки выполнен из клееного бруса диаметром 200 мм, держатель для ног расположен на брусе. Грани и углы скруглены, поверхности отшлифованы. Усики, крылья и держатели для ног на качалке изготовлены из нержавеющей стали. Опоры для ног защищены накладками из атмосферостойкой резины. В качестве подвижной опоры используется пружина тип 425 мм х 200 мм х 20 мм торцевого поджатия. В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками.   Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска; - брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак. | | | |