|  |  |
| --- | --- |
| MG0502 | Качели одинарные |
|  |
| Размеры, мм: | 2445x2850x2590 | Вес, кг: | 157 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: клееный брус хвойных пород - робиния, металл, нержавеющая сталь.Комплектация: рама - 1 шт., подвес "резиновый" - 1 шт., комплект крепежа - 1 шт.Качели состоят из 4 опорных столбов круглого сечения и одного горизонтально расположенного столба круглого сечения. Столбы выполнены из бруса робинии и имеют диаметр 140 мм. Опорные столбы устанавливаются на закладные.Подвес "резиновый" входит в комплект. Подвес выполнен из термоэластопласта, внутри сиденья установлена алюминиевая пластина. Поверхность рифлёная, антискользящая. На сиденье предусмотрены 4 отверстия диаметром 8,5мм под резьбу М8 для крепления подвесов.В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие элементов:- металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска; |