|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MG0502 | | Качели одинарные | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 2445x2850x2590 | Вес, кг: | 157 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: клееный брус хвойных пород - робиния, металл, нержавеющая сталь. Комплектация: рама - 1 шт., подвес "резиновый" - 1 шт., комплект крепежа - 1 шт. Качели состоят из 4 опорных столбов круглого сечения и одного горизонтально расположенного столба круглого сечения. Столбы выполнены из бруса робинии и имеют диаметр 140 мм. Опорные столбы устанавливаются на закладные. Подвес "резиновый" входит в комплект. Подвес выполнен из термоэластопласта, внутри сиденья установлена алюминиевая пластина. Поверхность рифлёная, антискользящая. На сиденье предусмотрены 4 отверстия диаметром 8,5мм под резьбу М8 для крепления подвесов. В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками.   Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска; | | | |