|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MG0507 | | Качели "Гнездо" высокие | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 2240x5520x3090 | Вес, кг: | 325 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: дерево хвойных пород - сосна и лиственница, металл, армированный полипропиленовый канат, нержавеющая сталь. Комплектация: столбы - 9 шт., подвес - 1 шт., крепеж - 1 компл. Качели состоят из 8 опорных столбов круглого сечения. Опорные столбы выполнены из клееного бруса сосны и имеют диаметр 140 мм. Основная перекладина, на которую подвешивается подвес "гнездо", изготовлена из круглого бруса лиственницы диаметром 140 мм. Все столбы отшлифованы. Обработанные поверхности покрыты тонированным и бесцветным лаком. Опорные столбы устанавливаются на закладные. В корпусе выполнены отверстия для фиксации столбов.  Обод подвеса «гнездо» выполнен из металлической трубы, плетение внутри кольца выполнено из армированного четырехпрядного каната диаметром 16 мм. Полиэстер, входящий в состав плетеного каната, стойкий к ультрафиолетовому излучению. Каждая прядь армирована металлическими проволоками. Подвес крепится к качелям на стропы из нержавеющей стали. Стропы крепятся к опорной перекладине при помощи подшипникового узла с механизмом качения, через цепь, выполненную из нержавеющей стали. В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками.   Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска; - брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак; | | | |