|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГСД-14 | | Скамейка "Крокодил" | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 500x2000x620 | Вес, кг: | 24 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: Влагостойкая фанера, акриловая краска, металл, порошковая краска.  Комплектация: диван с декоративной спинкой в виде крокодила в сборе– 1 компл., комплект крепежа - 1 шт. Конструкция и цветовая палитра оборудования согласно эскизу. Декоративные фанерные элементы выполнены из высокопрочной, влагостойкой березовой фанеры толщиной 21 мм.  Спинка снабжена изображением крокодила, выполненным печатным способом. Элементы скамьи собираются в паз. Металлические опорные стойки конструкции выполнены из металлической круглой трубы диаметром 26,8 мм и длиной 250 мм. В верхней части стойка имеет скобу с двумя отверстиями диаметром 9 мм и толщиной стенки 3 мм для фиксации скамьи. К нижнему торцу приварена пластина сечение 5мм х 50 мм под бетонирование. Все элементы, выполненные из фанеры окрашены в два слоя акриловой краской. Все имеющиеся металлические детали покрыты порошковой полиэфирной краской.  Выступающие части резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками. Весь резьбовой крепеж оцинкованный. | | | |