|  |  |
| --- | --- |
| ЛГТУ-503 | Спортивная станция 503 |
|  |
| Размеры, мм: | 4772x5736x3491 | Вес, кг: | 402 |
| Характеристики материалов  |
| Длина 5736 \* ширина 4772 \* высота 3491 мм. Вес 602 кгНазначение: Спортивный комплекс предназначен для развития всех групп мышц, кардиотренировок.Материалы: Сталь конструкционная (Труба 100\*100\*4 ГОСТ8639, 80\*80\*3 ГОСТ8639, Ду25\*2,8 ГОСТ3262, Ду32\*2,8 ГОСТ3262; лист 2 ГОСТ 19903, 4 ГОСТ 19903, 6 ГОСТ 19903, 8 ГОСТ 19903; круг 10 ГОСТ2590, 16 ГОСТ2590, 30 ГОСТ2590; уголок 35х35х3 ГОСТ8509). Фанера ТРS, покрытие EPDM (полиуретан), пластиковые элементы (заглушки, колпачки) - (пластикат ПВХ 0-40 ГОСТ5960, полиэтилен НД ГОСТ16338)Монтаж: Сборка конструкции на месте эксплуатации согласно инструкции (входит в комплект), бетонировка опорных элементов в грунт на глубину 0,6 - 0,8 м.Покрытие элементов: Полимерное покрытие металла. В исполнении ZE - цинковое покрытие металлических элементов; ZEС - цинковое покрытие металлических элементов и полимерное покрытие. Покрытие пиломатериалов - система Remmers.Крепеж: Оцинкованный метиз.Элементы комплекса:Стойка металлическая – 4 шт.Навес турник – 1 комплект Навес брусья – 1 комплектНавес поручень – 1 комплект Навес пресс– 1 комплект Навес рукоход – 2 комплекта Навес турник-лестница – 1 комплект Стойка удлиненная – 2 шт.Навес стенка – 1 комплект Навес платформа для вышагивания – 1 комплект Навес кольцо гимнастическое – 2 комплекта Канат – 1 комплект Комплект метизов – 1 шт. |