|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГТУ-503 | | Спортивная станция 503 | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 4772x5736x3491 | Вес, кг: | 402 |
| Характеристики материалов | | | |
| Длина 5736 \* ширина 4772 \* высота 3491 мм. Вес 602 кг Назначение: Спортивный комплекс предназначен для развития всех групп мышц, кардиотренировок. Материалы: Сталь конструкционная (Труба 100\*100\*4 ГОСТ8639, 80\*80\*3 ГОСТ8639, Ду25\*2,8 ГОСТ3262, Ду32\*2,8 ГОСТ3262; лист 2 ГОСТ 19903, 4 ГОСТ 19903, 6 ГОСТ 19903, 8 ГОСТ 19903; круг 10 ГОСТ2590, 16 ГОСТ2590, 30 ГОСТ2590; уголок 35х35х3 ГОСТ8509). Фанера ТРS, покрытие EPDM (полиуретан), пластиковые элементы (заглушки, колпачки) - (пластикат ПВХ 0-40 ГОСТ5960, полиэтилен НД ГОСТ16338) Монтаж: Сборка конструкции на месте эксплуатации согласно инструкции (входит в комплект), бетонировка опорных элементов в грунт на глубину 0,6 - 0,8 м. Покрытие элементов: Полимерное покрытие металла. В исполнении ZE - цинковое покрытие металлических элементов; ZEС - цинковое покрытие металлических элементов и полимерное покрытие. Покрытие пиломатериалов - система Remmers. Крепеж: Оцинкованный метиз. Элементы комплекса: Стойка металлическая – 4 шт. Навес турник – 1 комплект  Навес брусья – 1 комплект Навес поручень – 1 комплект  Навес пресс– 1 комплект  Навес рукоход – 2 комплекта  Навес турник-лестница – 1 комплект  Стойка удлиненная – 2 шт. Навес стенка – 1 комплект  Навес платформа для вышагивания – 1 комплект  Навес кольцо гимнастическое – 2 комплекта  Канат – 1 комплект  Комплект метизов – 1 шт. | | | |