|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГК-173 | | Качалка на пружине "Червяк" | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 389x671x836 | Вес, кг: | 38.976 |
| Характеристики материалов | | | |
| Основные материалы: фанера ламинированная с антискользящим покрытием, HPL пластик, металл, нержавеющий крепеж.  Комплектация: основание с пружиной – 1 компл., боковины качалки – 2 шт., сидение – 1 шт., перекладина – 2 шт., комплект крепежа – 1 шт.  Конструкция и цветовая палитра оборудования согласно эскизу.  Качалка на металлической пружине с двумя боковыми панелями из HPL пластика толщиной 14 мм, сиденьем из влагостойкой ламинированной фанеры толщиной 18 мм, перекладиной для ног из круглой трубы диаметром 26,8 мм с толщиной стенки 2,8 мм. Поручень выполнен из круглой трубы AISI304 26,9х2. Пружина выполнена из металла, габариты 360x200x20 мм. Декоративные элементы и рисунки нанесены при помощи УФ-печати. С лицевой стороны панели нанесен принт «Spring Rider Worm». В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали.  Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска. | | | |