|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГС-19.6 | | Баскетбольная стойка "Жираф" | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 800x1650x2500 | Вес, кг: | 105 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: влагостойкая березовая фанера, металл, акриловая краска, порошковая краска. Стойка комплекса выполнена из металлической профильной трубы сечением 80х80 мм.  Рама для баскетбольного щита выполнена из металлической профильной трубы сечением 40х20 мм с толщиной стенки 2 мм. Баскетбольный щит и декоративные боковые элементы изготовлены из высокопрочной, влагостойкой фанеры толщиной 21 мм.  Рамка на щит нанесена печатным способом. Изображение напечатано с использованием атмосферостойких чернил отверждаемых ультрафиолетом.  Баскетбольное кольцо выполнено из овальной трубы сечением 30х15 мм с применением электросварной трубы диаметром 18 мм и пластины толщиной 8 мм. На внешнюю сторону боковых заполнений в виде жирафа так же нанесены рисунки, выполненные печатным способом.  Фанерные конструкции окрашены в 2 слоя акриловой краской и имеют специальное покрытие – антиграффити. Все имеющиеся металлические детали покрыты порошковой полиэфирной краской. Весь крепеж оцинкованный.  Элементы комплекса: Опорная стойка – 1 шт Щит с мишенью – 1 компл., Кольцо – 1 шт Декоративные фанерные накладки «Жираф» - 2 шт. Комплект крепежа - 1 шт. | | | |