|  |  |
| --- | --- |
| ЛГС-19.6 | Баскетбольная стойка "Жираф" |
|  |
| Размеры, мм: | 800x1650x2500 | Вес, кг: | 105 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: влагостойкая березовая фанера, металл, акриловая краска, порошковая краска.Стойка комплекса выполнена из металлической профильной трубы сечением 80х80 мм. Рама для баскетбольного щита выполнена из металлической профильной трубы сечением 40х20 мм с толщиной стенки 2 мм.Баскетбольный щит и декоративные боковые элементы изготовлены из высокопрочной, влагостойкой фанеры толщиной 21 мм. Рамка на щит нанесена печатным способом. Изображение напечатано с использованием атмосферостойких чернил отверждаемых ультрафиолетом. Баскетбольное кольцо выполнено из овальной трубы сечением 30х15 мм с применением электросварной трубы диаметром 18 мм и пластины толщиной 8 мм.На внешнюю сторону боковых заполнений в виде жирафа так же нанесены рисунки, выполненные печатным способом. Фанерные конструкции окрашены в 2 слоя акриловой краской и имеют специальное покрытие – антиграффити.Все имеющиеся металлические детали покрыты порошковой полиэфирной краской.Весь крепеж оцинкованный.Элементы комплекса:Опорная стойка – 1 штЩит с мишенью – 1 компл.,Кольцо – 1 штДекоративные фанерные накладки «Жираф» - 2 шт.Комплект крепежа - 1 шт. |