|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГСН-12 | | Лабиринт | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 2030x5350x1107 | Вес, кг: | 162.02 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: фанера, металл, порошковая краска. Комплекс состоит из: - стоек, которые выполнены из профильной трубы 60х40 мм с толщиной стенки 3 мм. На стойках крайних секций лабиринта предусмотрены отверстия в профильной трубе для крепления фанеры. Центральные стойки соединяются перемычками из профильной трубы 40х40 мм с толщиной стенки 2 мм. - 10 дуг с пластиной, выполненных из круглой трубы диаметром 32 мм с толщиной стенки 2.8 мм, приварного платика. Дуга с пластиной крепится к стойкам болтовым соединением через приварной платик.  -Боковые ограждения выполнены из фанеры толщиной 15 мм с фрезерованным рисунком. Верхняя часть стоек закрыта пластиковой заглушкой. Все имеющиеся металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской.  Весь крепеж нержавеющий.   Комплектация: Стойки – 10 шт., Дуга с пластиной – 10 шт., Перемычки – 4 шт., Фанера – 4 шт., Комплект крепежа - 1шт. | | | |