|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГК-23 | | Мини-карусель "Ромашка" | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 920x920x850 | Вес, кг: | 70 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: влагостойкая березовая фанера, металл, акриловая краска, порошковая краска. Центральная ось подшипникового узла выполнена из цельного металлического круга с посадочным диаметром 45 мм. Подвижная часть карусели вращается на двух радиально-упорных роликовых подшипниках, установленных в трубу диаметром 108 мм со стенкой 5 мм. Каркас подвижной части изготовлен из металлической круглой трубы диаметром  26,8 мм, на котором размещены сегменты пола из фанеры толщиной 21 мм. Фанерные конструкции окрашены в 2 слоя акриловой краски и имеют специальное покрытие - антиграффити. Все имеющиеся металлические детали покрыты порошковой полиэфирной краской . Весь крепеж оцинкованный. . | | | |