|  |  |
| --- | --- |
| ЛГСН-10 | Разрушенная лестница |
|  |
| Размеры, мм: | 2000x5500x1700 | Вес, кг: | 313.69977 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: фанера, металл, порошковая краска.Комплекс состоит из:- столбов, выполненных из профильной трубы 80х80 мм с толщиной стенки 3 мм, отверстиями для крепления фанеры с уголками и металлической полосы шириной 80 мм х длинной 100мм х толщиной 2 мм,- 1 рамы, выполненной из профильной трубы 80х80 мм, с отверстиями для крепления лестницы,- 1 лестницы, выполненной из профильной трубы 60х40 мм с толщиной стенки 3 мм, круглой трубы диаметром 32 мм с толщиной стенки 2.8 мм и пластины шириной 80 мм х длиной 750 мм, толщиной 5 мм, с отверстиями для крепления к раме. Крепится к раме болтовым соединением,- уголков стороной 50, толщиной 3 мм, служащими для крепления фанеры к столбам и раме,- 10 панелей из ламинированной фанеры толщиной 18 мм, которые крепятся к уголкам мебельными болтами,- 3 панелей из фанеры толщиной 18 мм, с фрезерованным рисунком, которые крепятся к столбам мебельными болтами.Все имеющиеся металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской. Весь крепеж нержавеющий. Монтаж опорных частей оборудования производится с бетонированием.Комплектация:- Столб №1 – 2шт.,- Столб №2 – 2шт.,- Столб №3 – 2 шт.,- Рама – 1 шт.,- Лестница – 1шт.,- Уголок №5 длиной 1480 мм – 8 шт.,- Уголок №5 длиной 1850 мм – 12 шт.,- Фанера №1 – 4шт.,- Фанера №2 – 6шт.,- Фанера №3 – 3шт.,- Комплект крепежа - 1шт. |