|  |  |
| --- | --- |
| ЛГС-207 | Рукоход |
|  |
| Размеры, мм: | 1210x2660x2500 | Вес, кг: | 118.802 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: металл, порошковая краска.Конструкция состоит из: Труба профильная 80х80х3 (стойки);Труба профильная 60х40х3 (балки Лестницы);Труба Ду 25х2,8 мм (перекладины Лестницы);Открытые части профильных труб закрыты пластиковыми заглушками;Все имеющиеся металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской:Стойки окрашены краской ;Балки и перекладины окрашены краской ;Комплект крепежа оцинкованный.Бетонируется на глубину 500 мм.Комплектация:Стойка – 4 шт.Лестница – 1 шт.Комплект крепежа – 1шт.Комплект заглушек – 1 шт. |