|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГС-207 | | Рукоход | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 1210x2660x2500 | Вес, кг: | 118.802 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл, порошковая краска. Конструкция состоит из: Труба профильная 80х80х3 (стойки); Труба профильная 60х40х3 (балки Лестницы); Труба Ду 25х2,8 мм (перекладины Лестницы); Открытые части профильных труб закрыты пластиковыми заглушками; Все имеющиеся металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской: Стойки окрашены краской ; Балки и перекладины окрашены краской ;  Комплект крепежа оцинкованный. Бетонируется на глубину 500 мм. Комплектация: Стойка – 4 шт. Лестница – 1 шт. Комплект крепежа – 1шт. Комплект заглушек – 1 шт. | | | |