|  |  |
| --- | --- |
| ЛГВО-07 | Турник Классический |
|  |
| Размеры, мм: | 150x1358x2554 | Вес, кг: | 55.646 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: металл, порошковая краска.Комплекс состоит из 2 опорных столбов выполненных из металлической трубы диаметром 108 мм с толщиной стенки 3 мм и 1 перекладины, выполненной из круглой металлической трубы диаметром 33,5 мм с толщиной стенки 2,8 мм. Верхняя часть столбов закрыта эллиптической металлической заглушкой.Присоединение перекладины к опорным столбам выполнено на разборных металлических хомутах диаметром 108 мм.В оборудование используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками. Покрытие элементов:- металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска.Комплектация: Опорные столбы – 2 шт.Перекладина - 1 шт.Хомуты – 2 шт.Комплект крепежа - 1 шт. |