|  |  |
| --- | --- |
| ЛГСН-11 | Разрушенный мост |
|  |
| Размеры, мм: | 2200x8338x2020 | Вес, кг: | 307.16 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: ламинированная фанера, фанера, металл, порошковая краска.Комплекс состоит из трёх отдельных секций, состоящих из:- 6 стоек, выполненных из профильной трубы 80х80 мм с толщиной стенки 3 мм и уголка с стороной 50 мм толщиной 5 мм, с отверстиями для крепления фанеры,- 2 лестниц, выполненных из профильной трубы 80х80 мм с толщиной стенки 3 мм, отверстия для крепления к уголкам и круглой трубы диаметром 32мм с толщиной стенки 2.8 мм,- 8 уголков толщиной 5 мм,- 3 вставок из фанеры толщиной 15 мм с фрезерованным рисунком,- 5 фанеры ламинированной толщиной 18 мм.Все имеющиеся металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской. Весь крепеж нержавеющий. Комплектация: Стойка– 6 шт., Лестница – 2 шт., Фанерные вставки – 3 шт.,Переходы - 5 шт., Комплект крепежа – 1шт. |