|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГД-113.1 | | Стойка "Магазин" | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 300x1200x1350 | Вес, кг: | 59 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: влагостойкая березовая фанера, металл, акриловая краска, лак, порошковая краска, дерево. Комплекс состоит из 2 опорных столбов, сечением 100х100 мм, произведенных из деревянного клееного бруса, состоящего из трех сухих ламелей хвойных пород. Все столбы отшлифованы, кромки скруглены. Обработанные поверхности покрыты тонированным и бесцветным лаком.  Столбы в основании имеют металлические подпятники П-образной формы толщиной стенки 3 мм и приваренную к ним трубу диаметром 42,3 мм.   Декоративные фанерные элементы изготовлены из высокопрочной, влагостойкой березовой фанеры толщиной 21,0 мм.   Щит стойки магазина имеет окно с двумя открывающимися створками, закрепленными на металлических петлях. На щит нанесена надпись – «магазин» выполненная печатным способом с использованием атмосферостойких чернил отверждаемых ультрафиолетом.  Кроме декоративных качеств надпись обладает хорошей износостойкостью, стойкостью к термоокислительному старению, к выцветанию под действием солнечного света и атмосферных осадков, к бытовым моющим средствам, и обеспечивается эксплуатация в диапазоне температур (- 45 + 45°С). Фанерные конструкции окрашены в 2 слоя акриловой краской и имеют специальное покрытие - антиграффити.   Все металлические элементы окрашены порошковой краской.   Выступающие части резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками.  Весь крепеж оцинкованный.  Комплектация: комплекс в виде стойки магазина- 1 компл. Комплект крепежа – 1 шт. | | | |