|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MG0224 | | Качалка на пружине "Самолёт" | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 470x721x726 | Вес, кг: | 44.25 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: брус хвойных пород - сосна, металл, доска лиственницы, пластик HPL. Комплектация: Качалка в сборе– 1 компл; пружина – 1 шт, комплект крепежа - 1 шт. Корпус качалки, выполнен из клееного бруса сосны диаметром 200 мм. Грани и углы скруглены, поверхности отшлифованы. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками. Ручка и опоры для ног изготовлены из круглой трубы из нержавеющей стали диаметром 33,7 мм. Накладки в виде моторчика выполнены из пластика HPL толщиной 12 мм. Декоративные элементы качалки выполнены из строганых досок лиственницы 140х35 мм. Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска; - брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак; | | | |