|  |  |
| --- | --- |
| ЛГК-211Р | Рама качелей металлических без подвеса |
|  |
| Размеры, мм: | 1800x2300x2200 | Вес, кг: | 107 |
| Характеристики материалов  |
| Материал: металл, порошковая краска.Металлический каркас качели выполнен разборным. Перекладина подвеса выполнена из профильной трубы сечением 80х40 мм с толщиной стенки 3.0 мм.Наклонные опорные стойки выполнены из трубы диаметром 76 мм с толщиной стенки 3,0 мм. Верхние торцы опорных стоек закрыты пластиковыми заглушками.Стойки присоединяются к перекладине через металлическую пластину толщиной 5 мм.Все имеющиеся металлические детали покрыты порошковой полиэфирной краской. Весь крепеж оцинкованный.Элементы комплекса:Стойки опорные – 4 шт; Перекладина - 1 шт.Комплект крепежа - 1 шт. |