|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГУ-24Д | | Контейнерная площадка с дверьми (4 контейнера) | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 1950x6840x2200 | Вес, кг: | 429.662 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл. Комплектация: каркас – 1 шт., боковые панели – 2 шт., крыша – 1 шт., двери – 2 шт., комплект крепежа – 1 шт. Четырехсекционная контейнерная площадка с дверьми предназначена для размещения контейнеров и защищает их от дождя и других погодных явлений. Каркас выполнен из сварных стенок, перемычек и дверей из профильной трубы 40х40 мм и 40х20 мм с толщиной стенки 2 мм, фланцев и пластиковых элементов. Все металлические детали проходят дробеструйную обработку, зачистку, обезжиривание и окрашены порошковой краской. Облицовка выполнена из оцинкованного профлиста C20 с полимерным покрытием, закрепленного кровельными саморезами с пресс-шайбами. | | | |