|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГУ-25Д | | Контейнерная площадка с дверьми (5 контейнеров) | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 1960x8630x2200 | Вес, кг: | 516.383 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл. Комплектация: каркас – 1 шт., боковые панели – 2 шт., крыша – 1 шт., дверь – 5 шт., комплект крепежа – 1 шт. Пятисекционная контейнерная площадка с дверьми предназначена для размещения контейнеров и защиты их от дождя и других погодных условий. Каркас состоит из сварных стенок, перемычек и дверей из профильной трубы 40х40 мм и 40х20 мм с толщиной стенки 2 мм, а также фланцев и пластиковых элементов. Все металлические детали проходят дробеструйную обработку, зачистку, обезжиривание и покрываются порошковой краской. Облицовка выполнена из оцинкованного профлиста С20 с полимерным покрытием, закреплённого кровельными саморезами с пресс-шайбами. | | | |