|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГДС-28 | | Препятствие для собак Тип 1. Барьер | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 60x1600x410 | Вес, кг: | 14.795 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл. Комплектация: барьер - 1 шт., комплект крепежа - 1 шт. Препятствие для собак выполнено из основания и перекладины. Основание из профильной трубы сечением 60х60 мм и толщиной стенки 3 мм. Перекладина из круглой трубы диаметром 33,5 мм с толщиной стенки 2,8 мм. Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска. | | | |