|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГО-7.06 | | Секция ограждения для детской площадки «Панда» без столбов | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 104x950x1043 | Вес, кг: | 8 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: сосна, фанера. Комплектация: ограждение – 1 шт., комплект крепежа – 1 шт. Секция представляет собой каркас из двух досок хвойных пород типоразмерами 20×100 мм, к которым закреплены пять вертикальных реек с декоративными элементами «Цветок» из влагостойкой фанеры толщиной 10 мм. Секция устанавливается между двумя стойками (в комплект не входят). Фанера окрашена по системе Remmers: грунтовка и акриловая краска. Пиломатериалы обработаны в три слоя — грунт, акрил и лак. | | | |