|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГСН-14 | | Стенка с двумя проломами | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 145x2420x1140 | Вес, кг: | 98.5 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: фанера, ламинированная фанера, металл, порошковая краска. Комплекс состоит из: -Стоек изготовленных из профильной трубы 80х80 мм с толщиной стенки 3 мм, уголка с стороной 50 мм толщиной 5 мм и металлической полосы 80 мм х 100 мм толщиной 2 мм -Уголков с стороной 50 мм толщиной 5 мм с отверстиями для крепления фанеры, -Внутренних стенок, выполненных из фанеры 15 мм, -Наружных стенок, выполненных из ламинированной фанеры 18 мм, с отверстиями для прохода. Все имеющиеся металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской.  Весь крепеж нержавеющий.  Комплектация: Стойка – 3шт., стенки - 2 шт., фанерные накладки - 10 шт., Комплект крепежа – 1шт. | | | |