|  |  |
| --- | --- |
| ЛГСН-14 | Стенка с двумя проломами |
|  |
| Размеры, мм: | 145x2420x1140 | Вес, кг: | 98.5 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: фанера, ламинированная фанера, металл, порошковая краска.Комплекс состоит из:-Стоек изготовленных из профильной трубы 80х80 мм с толщиной стенки 3 мм, уголка с стороной 50 мм толщиной 5 мм и металлической полосы 80 мм х 100 мм толщиной 2 мм-Уголков с стороной 50 мм толщиной 5 мм с отверстиями для крепления фанеры,-Внутренних стенок, выполненных из фанеры 15 мм,-Наружных стенок, выполненных из ламинированной фанеры 18 мм, с отверстиями для прохода.Все имеющиеся металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской. Весь крепеж нержавеющий. Комплектация: Стойка – 3шт., стенки - 2 шт., фанерные накладки - 10 шт., Комплект крепежа – 1шт. |