|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГТУ-101 | | Жим от груди односторонний | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 900x900x1850 | Вес, кг: | 87 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: металл, порошковая краска, резина, пластик. Тренажер однопозиционный для укрепления мышц и суставов рук, спины и поясницы.  Конструкция изделия сборно-сварная с применением стальных труб диаметром от 26,8 мм до 133 мм. Центральная стойка выполнена из трубы диаметром 133 мм толщиной стенки 3 мм. Верхняя часть стойки закрыта пластиковой заглушкой. В основании стойки опорный фланец толщиной 8 мм.  Сидение и защитный кожух выполнены из пластика Рукоятки выполнены из атмосферостойкой резины.  Все имеющиеся металлические детали покрыты порошковой полиэфирной краской. Весь резьбовой крепеж оцинкованный. Комплектация: тренажер - 1 компл, крепеж – 1 компл. | | | |