|  |  |
| --- | --- |
| ЛГТУ-101 | Жим от груди односторонний |
|  |
| Размеры, мм: | 900x900x1850 | Вес, кг: | 87 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: металл, порошковая краска, резина, пластик.Тренажер однопозиционный для укрепления мышц и суставов рук, спины и поясницы.Конструкция изделия сборно-сварная с применением стальных труб диаметром от 26,8 мм до 133 мм.Центральная стойка выполнена из трубы диаметром 133 мм толщиной стенки 3 мм. Верхняя часть стойки закрыта пластиковой заглушкой.В основании стойки опорный фланец толщиной 8 мм. Сидение и защитный кожух выполнены из пластикаРукоятки выполнены из атмосферостойкой резины. Все имеющиеся металлические детали покрыты порошковой полиэфирной краской.Весь резьбовой крепеж оцинкованный.Комплектация: тренажер - 1 компл, крепеж – 1 компл. |