|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГД-6.02 | | Стойка "Ксилофон" | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 150x770x1160 | Вес, кг: | 22.126 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материал: брус хвойных пород, HPL пластик, нержавеющая сталь, канат полипропиленовый армированный, нержавеющий крепеж. Комплектация: закладные детали – 1 компл., опорные стойки – 2 шт., игровые панели – 1 шт., канат – 1 шт., молоток – 1 шт., комплект крепежа - 1 шт.  Конструкция и цветовая палитра оборудования согласно эскизу. Развивающий элемент состоит из двух опор из клееного бруса, на которых закреплена игровая панель "Ксилофон" с трубками из нержавеющей стали и пластиковой ручки, закрепленной при помощи полипропиленового каната.  Опорные стойки выполнены из клееного бруса хвойных пород сечением 80х80 мм. Профиль – квадратный, радиус скругления углов - R10. Игровой элемент «Ксилофон» выполнен из двустороннего HPL пластика с УФ защитой толщиной 10 мм. На панели при помощи гравировки наносятся рисунки. Трубы ксилофона выполнены из нержавеющей трубы диаметром 42,4 мм с толщиной стенки 2 мм, нержавеющих листов толщиной 3 мм. Пластиковая ручка длиной 150 мм закреплена на армированный канат длиной 800 мм.  На верхнюю часть опорных стоек устанавливаются заглушки из HPL пластика с УФ защитой толщиной 10 мм. На игровой панели используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками. Назначание игры «Ксилофон»: Необходимо снять ручку с панели и перемещать по трубам на панели. Данное действие воспроизводит звук. Сила и характер удара влияют на то, как он будет звучать - тихо или громко, остро или мягко.  Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска; - брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак. | | | |