|  |  |
| --- | --- |
| ЛГСД-12 | Лавочка "Панда" |
|  |
| Размеры, мм: | 640x1250x710 | Вес, кг: | 81.542 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: влагостойкая березовая фанера, фанера ламинированная, металл, акриловая краска, порошковая краска.Фанерные элементы установлены на 2-х опорах, выполненных из стальной профильной трубы 40х20 мм с толщиной стенки 2мм и уголков 40х40х30х3 мм. Опоры крепятся к 4-м закладным элементам, выполненных из стальной профильной трубы 40х20 мм с толщиной стенки 2мм и стальной полосы 40х2 мм.Детали скамейки выполнены из влагостойкой березовой фанеры толщиной 15 мм. Декоративный элемент выполнен из фанеры толщиной 9 мм.Сиденье и спинка выполнены из ламинированной фанеры толщиной 15 мм.Сиденье присоединяются к металлическому каркасу при помощи крепежных изделий.Спинка присоединяется при помощи уголков.Все имеющиеся металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской,все фанерные - окрашены. Все резьбовые соединения закрыты декоративными заглушками.Комплектация:Элемент “Панда” - 2 шт.Элемент “Ухо” - 4 шт.Элемент “Глаз” - 4 шт.Элемент “Лапы” - 2 шт.Элемент “Лапа маленькая” - 4 шт.Сиденье - 1 шт.Спинка - 1 шт.Опоры -2 шт.Закладные элементы - 4 шт.Комплект крепежа и заглушек - 1 шт. |