|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| МСК-106.101 | | Балансир «Очки» | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 535x1780x770 | Вес, кг: | 53 |
| Характеристики материалов | | | |
| Общее описание конструкции Изделие представляет собой балансир на пружинах, со спинками и рукоятками на полотне. В центре полотна балансира размещена упрощённая версия настольного футбола, закрытая полупрозрачной сферической крышкой из поликарбоната.  Материалы и комплектующие Окрашенная порошковой краской сталь со слоем цинкосодержащего грунта, деревянные доски и (или) фанера , ламинированная водостойкая фанера, нержавеющий крепеж. Полусфера выполнена из полупрозрачного поликарбоната. Ручки выполнены из металлической круглой трубы ДУ20 диаметром 26,8 мм с толщиной стенки 2,8 мм.  В качестве подвижной опоры используется пружина торцевого поджатия. Крепление пружины к опорной площадке выполнено при помощи хомутов М10 U-образной формы. Закладной элемент углублен в грунт на глубину 600 мм. Верхняя площадка выполнена из металлического уголка сечением 50х50 мм с толщиной стенки 5 мм в форме прямоугольника.  Каркас Представляет собой металлическую основу с двумя закрепленными на ней пружинами, соединенными в верхней части металлической деталью, к которой крепится рабочая часть балансира. | | | |