|  |  |
| --- | --- |
| ЛГК-04 | Качели-балансир |
|  |
| Размеры, мм: | 500x2140x800 | Вес, кг: | 45 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: влагостойкая березовая фанера, металл, акриловая краска, лак, порошковая краска, дерево, демпферная резина.Перекладина балансира имеет комбинированное двухслойное строение: нижний слой - доска хвойных пород толщиной 32 мм, верхний слой - влагостойкая березовая фанера толщиной 15 мм. Доска и фанера прочно соединены между собой при помощи клея.Перекладина балансира отшлифована, кромки скруглены. Обработанные поверхности покрыты тонированным и бесцветным лаком.Спинки изготовлены из высокопрочной влагостойкой фанеры толщиной 15 мм.Фанерные конструкции окрашены в 2 слоя акриловой краской и имеют специальное покрытие - антиграффити.Для предотвращения резких остановок применяется демпфирование из армированной резины. Основание балансира выполнено с применением круглой трубы диаметром 42,3 мм.Опорный узел перекладины балансира выполнен из двух подшипниковых опор и подвижной оси из трубы диаметром 26,8 мм. Подвижная часть опорного узла вращается в двух радиальных подшипниках, установленных во втулки из трубы диаметром 57 мм.Спинка сидения и опорная ручка выполнены из круглой металлической трубы диаметром 26,8 мм и соединены в единый, жесткий элемент при помощи металлического уголка сечением 32 мм х 32 мм х 4 мм с применением полосы 40 мм х 4 мм.Все имеющиеся металлические детали покрыты порошковой полиэфирной краской. . Элементы балансира:Балансир в сборе-1 комплРама балансира (оранжевая)-1 шт.Комплект крепежа 1 шт. |