|  |  |
| --- | --- |
| ЛГТУ-836.2 | Уличный тренажер степпер двойной |
|  |
| Размеры, мм: | 711x1115x1401 | Вес, кг: | 60 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: металл, резина, пластик.Комплектация: тренажер - 1 компл, крепеж – 1 компл.Тренажер двухпозиционный для укрепления мышц ног, спины и поясницы.Центральная стойка выполнена из круглой трубы диаметром 133 мм с толщиной стенки 4 мм. Верхняя часть столба закрыта пластиковой заглушкой.Рама выполнена из металлической круглой трубы диаметром 48 мм с толщиной стенки 3,5 мм. Опорная дуга (ручка) имеет замкнутую конструкцию, выполнена из металлической круглой трубы диаметром 42,3 мм с толщиной стенки 3,2 мм.Подвижность элементов осуществляется при помощи узлов с подшипниками закрытого типа. Ногоступы изготовлены из пластика, усиленные ребрами жесткости и предназначенные для использования на открытом воздухе. В основании стойки опорный фланец толщиной 8 мм.В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками.Покрытие элементов:- металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска. |