|  |  |
| --- | --- |
| ЛГК-18 | Качалка "Внедорожник" на двух пружинах |
|  |
| Размеры, мм: | 740x1065x930 | Вес, кг: | 60 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: влагостойкая березовая фанера, металл, акриловая/алкидная краска, порошковая краска. Декоративные фанерные элементы выполнены из высокопрочной, влагостойкой фанеры толщиной не менее 15 мм и собираться в паз. Декоративные элементы снабжены фанерными аппликациями или изображениями, выполненными печатным способом. В кабинке установлен вращающийся металлический или фанерный руль. Вращение осуществляется за счет узла с подшипником. Пол выполнен из влагостойкой ламинированной фанеры с антискользящим покрытием толщиной 15-18 мм. В качестве подвижной опоры используются пружины тип ширина 20 мм х длина 125 мм х высота 300 мм х толщина 7 мм торцевого поджатия или аналог. Крепление пружины к опорной площадке выполнено при помощи хомутов П-образной формы. Закладной элемент имеет габаритные размеры ширина 480 мм х длина 280 мм, высоту 610 мм и углублен в грунт на глубину не менее 600 мм. Верхняя часть выполнена из металлического уголка сечением не менее ширина 50 мм х длина 50 мм с толщиной стенки 4-5 мм в форме прямоугольника. В верхней полке просверлены 4 отверстия диаметром 16,5 -17,0 мм в которых установлены болты сварка с низу, для фиксации качалки. Нижняя часть закладного элемента состоит из четырех опор, выполненных из металлической круглой трубы диаметром 26,8 мм с толщиной стенки 2,8 мм. К нижней части опор приварены «подпятники», выполненные из металлической пластины сечением не менее ширина 5 мм х длина 50 мм. Все элементы, выполненные из фанеры, кроме ламинированной, окрашены в два или три слоя акриловой или алкидной краски и имеют специальное покрытие антиграффити. Все имеющиеся металлические детали окрашены порошковой полиэфирной краской или аналогом. Все выступающие части резьбовых соединений закрыты пластиковыми заглушками. Весь крепеж оцинкованный.Комплектация:Декоративный элемент «машинка» – 1компл., руль – 1 шт; пружина – не менее 2 шт.,комплект крепежа-1 шт. |