|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГТН-44 | | Теневой навес от солнца | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 7060x9350x3223 | Вес, кг: | 0 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: брус хвойных пород - сосна, металл, нержавеющая сталь. Комплектация: закладные детали – 1 компл., опорные стойки – 6 шт., парус теневой - 1 шт., панель скалолаза – 2 шт., комплект крепежа - 1 компл. Опорные стойки выполнены из клееного оцилиндрованного бруса сосны диаметром 140 мм. Ткань теневого паруса из 100% полиэстеровой нити с водоотталкивающим покрытием акрил 240 г/м2.  В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали. Выступающие части резьбовых соединений и открытые части труб закрыты пластиковыми заглушками.  Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска; - брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак. | | | |