|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГП-58 | | Песочница "Гусеница" | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 1400x1500x750 | Вес, кг: | 34 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: влагостойкая березовая фанера, акриловая краска, металл, порошковая краска. Борта песочницы изготовлены из высокопрочной влагостойкой фанеры толщиной 21 мм. Способ соединения – в паз. По внутренним углам песочницы установлены металлические уголки длиной 500 мм, сечением 32мм х 32мм, толщиной стенки 4 мм с просверленными отверстиями диаметром 6 мм для фиксации бортов песочницы.  На один борт песочницы, выполненный в форме гусеницы, нанесено соответствующее изображение, выполненное печатным способом. Изображение напечатано с использованием атмосферостойких чернил, отверждаемых ультрафиолетом. Кроме декоративных качеств, напечатанный рисунок обладает хорошей износостойкостью, стойкостью к термоокислительному старению, к выцветанию под действием солнечного света и атмосферных осадков, к бытовым моющим средствам, и обеспечивает эксплуатацию в диапазоне температур (от - 45 до + 45°С). На двух углах песочницы установлены круглые сидения. Фанерные конструкции окрашены в 2 слоя акриловой краски и имеют специальное покрытие - антиграффити. Все имеющиеся металлические детали покрыты порошковой полиэфирной краской. Весь крепеж оцинкованный.  Комплектация: борта песочницы -1компл., сидения – 2 шт., комплект крепежа – 1 шт. | | | |