|  |  |
| --- | --- |
| ЛГДС-13 | Барьер высокий |
|  |
| Размеры, мм: | 55x1000x753 | Вес, кг: | 12.83 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: Металл, влагостойкая березовая фанера.Барьер высокий для собачьих площадок состоит из двух стальных квадратных труб 40 мм x 40 мм и толщиной 2 мм с присоединенной к ним влагостойкой березовой фанерой толщиной 15 мм. Окраска изделия производится полимерной краской. Все открытые части труб закрываются пластиковыми заглушками 40 мм х 40 мм.Комплектация: Стойки- 2 шт, щит- 1 шт, комплект крепежа - 1шт. |