|  |  |
| --- | --- |
| ЛГСП-37 | Скамья модульная "Эраунд 5" |
|  |
| Размеры, мм: | 1850x4140x440 | Вес, кг: | 0 |
| Характеристики материалов  |
| Материалы: дерево хвойных пород, металл.Комплектация: скамья модульная – 1 шт; комплект крепежа – 1 шт. Сидение модульной скамьи «Эраунд 5» выполнено из сухой строганой доски хвойных пород с сечением брусьев 45 х 45 мм и шириной 140 мм, вырезанных на фрезерном станке. Деревянные детали обработаны антисептирующим декоративным огнебио-защитным грунтовочным составом в два слоя с промежуточной шлифовкой и покрыты защитным слоем лака. Каркас изготовлен из горячекатаного стального листа толщиной 5 мм, прошедшего обезжиривание, механическую зачистку и покрытие порошковой полиэфирной краской с запеканием. Метизы оцинкованные. Высота сидения 450 мм." |