|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГК-253Р | | Тройная рама качелей «Гнездо» на металлических опорах | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 1460x8755x2640 | Вес, кг: | 280 |
| Характеристики материалов | | | |
| Рама представляет собой конструкцию, состоящую из 8 опор из металлических круглых труб и 3 перекладин, закрепленных между ними. Трубы круглого сечения диаметром 89мм с толщиной стенки 3мм.  Крепеж элементов: Болты М12х130, гайки самоконтрящиеся, шайбы, крепеж для подвеса. Окраска металла производится полимерной краской  . Все открытые части труб и болтовых соединений закрываются пластиковыми заглушками. Установка производится углублением нижней части стойки на глубину 0,6 м с последующим бетонированием.  Элементы рамы: Опорный столб – 8 шт. Перекладина – 3 шт. Крепеж для подвеса – 6 компл. Комплект крепежа – 1 шт. Заглушка 89 мм - 8 шт. | | | |