|  |  |
| --- | --- |
| ЛГК-253Р | Тройная рама качелей «Гнездо» на металлических опорах |
|  |
| Размеры, мм: | 1460x8755x2640 | Вес, кг: | 280 |
| Характеристики материалов  |
| Рама представляет собой конструкцию, состоящую из 8 опор из металлических круглых труб и 3 перекладин, закрепленных между ними. Трубы круглого сечения диаметром 89мм с толщиной стенки 3мм. Крепеж элементов: Болты М12х130, гайки самоконтрящиеся, шайбы, крепеж для подвеса. Окраска металла производится полимерной краской . Все открытые части труб и болтовых соединений закрываются пластиковыми заглушками. Установка производится углублением нижней части стойки на глубину 0,6 м с последующим бетонированием.Элементы рамы:Опорный столб – 8 шт.Перекладина – 3 шт.Крепеж для подвеса – 6 компл.Комплект крепежа – 1 шт.Заглушка 89 мм - 8 шт. |