|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ЛГК-262.2 | | Качели-гнездо "Урбан" (серия Эко) | |
|  | | | |
| Размеры, мм: | 1480x3381x2124 | Вес, кг: | 92.72 |
| Характеристики материалов | | | |
| Материалы: Дерево хвойных пород, металл, HPL пластик. Комплектация: Стойки из бруса– 4 шт, Перекладина – 1 шт, комплект крепежа - 1 шт.  Конструкция и цветовая палитра оборудования согласно эскизу.   Рама качелей состоит из 4 стоек из бруса и 1 металлической перекладины, закрепленных между ними. Опорные стойки выполнены из клееного бруса хвойных пород сечением 100х100 мм. Профиль – квадратный, радиус скругления углов - R10. Перекладина выполнена из металлической трубы диаметром 89 мм и толщиной 3 мм. Место соединения стоек с перекладиной закрывается накладками из HPL пластика толщиной 10 мм. К раме крепится подвес "Гнездо" на канатах.  В комплексе используется крепеж из нержавеющей стали.   Покрытие элементов: - металл - порошковый цинкогрунт, порошковая краска; - брус - грунтовка лессирующая, водно-дисперсионный лак. | | | |